Barlinek, 12 kwietnia 2018r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW**

**OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

**I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę pn. „Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 16; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2 i pkt. 4b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.1579 z póź.zm), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**PYTANIE 1**

Czy w wycenie należy uwzględnić:

1. Ocieplenie ścian poniżej terenu
2. Opaski wokół budynków
3. Elewacje ścian frontowych
4. Czy dachy tylko nad mieszkaniem czy całe powierzchnie
5. Czy po wymianie okien wymienia się i obrabia parapety od środka
6. Czy należy założyć roboty naprawcze, malarskie po wymianie instalacji?

**ODPOWIEDŹ:**

Ad.1) Zgodnie z audytem energetycznym i PFU należy ocieplić ściany na głębokość 1,0m.

Ad.2) Należy wykonać jako element odprowadzający wody deszczowe ochraniając izolację cieplną przed zamakaniem.

Ad.3) Należy uwzględnić odrestaurowanie ścian frontowych.

Ad.4) Należy uwzględnić remont całej powierzchni dachu ze wszystkimi elementami..

Ad.5) Okna kompletne z parapetami oraz robotami malarskimi w obrębie okien.

Ad.6) Należy wykonać roboty naprawcze i malarskie w obrębie wykonanych instalacji.